**Технический райдер площадки.**

**«Театральная Долина», 13 линия 70, 2 этаж.**

**Сцена**.

Размер - 6х6 м, покрытие фанера, чёрного цвета.

Потолок сцены - металлическая решетка.

На авансцене имеет выступ.

Высота от 2,89 до 3,57

Чёрный задник, с разрывом посередине.

4 плана кулис включая первый план.

Занавеса нет.

**Гримерка.**

1 гримерка за сценой с зеркалом и вешалами. Утюг есть.

**Видео.**

Проектор Sanyo
Проектор Acer

Экран 2х2 без штатива

Подвес в зале - за выносным светом.

В рубку выведены два VGA кабеля от подвеса проектора и со сцены.

**Звук.**

1 Акустика Eurolive B212D - 2 шт

2 Пульт звуковой Behringer X2222 U - 8 mono ch, 4 stereo ch, имеется встроенная обработка.

3 Радиосистема AKG WMS40 - 2 микрофона. На одной базе, с постоянной частотой, одна частота имеет помеху.

4 Микрофон шнуровой Shure 1

 Микрофон шнуровой Stagg imp - 600 ohm - 3 шт.

5 Микрофон шнуровой BBK PM 80 1

6 Стойки для микрофонов с держателями - 2 шт

7. Рояль электронный - Ringway GDP1120 Black

Проводов xlr - xlr в наличии нет.

**Свет.**

Мощность на 1 канал диммера - максимум 2 кВт.

Количество приборов может отличаться, уточняйте непосредственно перед началом мероприятия.

Лобовой свет и led пары перевешивать запрещено. Штраф 3000р!!

(на плане отмечено красным)

ДЫМИТЬ ЗАПРЕЩЕНО!!!!

Из удлинителей катушки индуктивности не собирать.

| Световые приборы. Кол-во. |
| --- |
| PAR 56 | 19 |
| PAR 64 | 7 |
| PC 500 W | 9 |
| PC 1 KWt | 2 |
| Profille | 2 |
| AHR | 1 |
| Сишка | 1 |
| Led par | 6 |
| Диммер | 2 |
| Пульт involight DL450, 48 ch  | 2 |
| Фильтры  | в асс. |

